|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **část 1: Repase původního vybavení restaurátorské dílny** | | | | | |
| **Předmět** | **Popis zadání (dodávky)** | **MJ** | **Cena bez DPH/Kč** | **DPH** | **Cena s DPH/Kč** |
| **Repase konzervační vany** | Repase stávající konzervační vany z polypropylenu o rozměrech 1200 x 1500 s 165 mm (hrana 60 mm, tloušťka materiálu 10 mm). Cílem je přemístění odpadního otvoru do levého zadního rohu stávající vany, tomu odpovídající prodloužení a napojení stávajícího odpadního potrubí a nové vyspádování vany směrem k odpadnímu otvoru. | 1 |  | 21 % |  |
| **Repase podstavce pod vanu** | Pískování stávající kovové konstrukce, opatření novým nátěrem RAL 1013. | 1 |  | 21 % |  |
| **Repase dřezové skříňky** | Repase stávající dřezové skříňky z dřevotřísky o rozměrech 1200 x 553 x 888 mm (záda volná), s kovovými stavitelnými nožkami. Cílem je výměna dvířek a stěn skříňky. Materiál dřevotříska s povrchovou laminací odolnou proti otěru, opatřit ABS hranami v barvě dekoru. Dekor laminace - JAVOR. | 1 |  | 21 % |  |
| **Repase pojízdného stolu včetně doplnění o novou výklopnou desku** | Repase stávajícího pojízdného stolu o rozměrech 830 x 630 x 900 mm s kovovou konstrukcí. Cílem je repase stávající konstrukce a opatření novými pracovními plochami. Repase kovových konstrukcí – pískování a zbavení rzi, nátěr. Výměna pracovní desky o rozměrech 1000 x 800 mm, z dřevotřísky 25 mm s povrchovou laminací odolnou proti otěru s lištou z masivu 15 x 25 mm. Stůl doplnit o novou výklopnou rozšiřovací desku o rozměrech 1000 x 400 mm, z dřevotřísky 25 mm s povrchovou laminací odolnou proti otěru s lištou z masivu 15 x 25 mm. Barva kovové konstrukce RAL 1013, dekor laminace JAVOR a materiál lišty JAVOR MASIV. | 1 |  | 21 % |  |
| **Repase knihařského lisu do 100 kg** | Repase stávajících 2 ks knihařských lisů s tlakem do 100 kg. Cílem je rozebrání (demontáž), pískování, odmaštění a zbavení rzi kovových konstrukcí. Lakování stojek, matic, pouzdra přítlačné šroubovice a lisovacích ploch bezbarvým syntetickým lakem, opatření zbylých částí lisu syntetickým nátěrem RAL 5021, opětovná montáž a odzkoušení. | 2 |  | 21 % |  |
| **Repase knihařského lisu do 200 kg** | Repase stávajícího knihařského lisu s tlakem do 200 kg. Cílem je rozebrání (demontáž), pískování, odmaštění, zbavení rzi kovových konstrukcí, opatření novým syntetickým nátěrem RAL 5021, opětovná montáž a odzkoušení. | 1 |  | 21 % |  |
| **Úprava a repase původního stolu pod knihařský lis (200 kg)** | Úprava a výměna prvků, oprava kovových konstrukcí a doplnění nových prvků. Cílem je pískování stávajících konstrukcí stolu a opatření stolu novým syntetickým nátěrem, dále výměna stávajících koleček za nová, zátěžová, včetně připevnění platforem nových koleček ke stávajícímu stolu a zhotovení 2 polic (materiál dřevotříska 19 mm s povrchovou laminací odolnou proti otěru s ABS hranami v barvě dekoru). Barva kovové konstrukce RAL 1013 a dekor laminace JAVOR. | 1 |  | 21 % |  |
| **Repase pákových nůžek** | Rozebrání, opískování, odmaštění a výměna opotřebovaných komponentů. Opatření novým nátěrem v kombinaci syntetického bezbarvého laku a barvy RAL 5021 (základní konstrukce) + 30% RAL 5021 (páka nůžek), nabroušení nožů, znovu sestavení. | 1 |  | 21 % |  |
| **Celkem** | |  |  | **21 %** |  |
| **část 2: Pořízení nových nástrojů a přístrojů do restaurátorské dílny** | | | | | |
| **Předmět** | **Popis zadání (dodávky)** | **MJ** | **Cena bez DPH/Kč** | **DPH** | **Cena s DPH/Kč** |
| **Nízko-podtlakový stůl s deskou** | Nízko-podtlakový multifunkční stůl s pracovní plochou o rozměru 960 x 620 mm pro práci s plošnými materiály v restaurování (papír, textil). Stůl je vybavený elektronickým vyhřívacím systémem a otvorem pro připojení k průmyslovému vysavači, velikost perforace kovové odsávací desky 1,5 - 3 mm. Pro regulaci tlaku musí být možné připojit zařízení programátoru. Stůl musí být opatřen vyjímatelnou porézní deskou v rozměru 960 x 60 mm. | 1 |  | 21 % |  |
| **Programátor** | Zařízení zajišťující elektronické měření, řízení a stabilizaci teploty a podtlaku nízko-podtlakového stolu. Teplota musí být nastavitelná v rozmezí 20–90 °C, podtlak v rozmezí 0–190 hPa (musí obsahovat teplotní pojistku). | 1 |  | 21 % |  |
| **Klimatizační komora rozměry 110x90cm** | Atypická zakázková klimatizační komora k nepřímému dlouhodobému zvlhčování malých a velkých předmětů. Rozměry 1300 x 1050 x 1800 mm. Maximální zvlhčovací výkon 90 % Rvh. Základní konstrukce je zhotovena z hliníkového profilu o straně 40 mm, boční stěny z akrylového skla. Přední stěna je opatřena dvířky. Nedílnou součásti komory jsou čtyři police o rozměrech 1100 x 900 mm vyplněné nerezovou síťovinou pro cirkulaci vzduchu . Komora je opatřena pojízdným systémem s možností zajištění. Spodní skřínka samostatně otevírací.  Elektronická kontrola vlhkosti v koře zajištěna přes sondu. Přívod 220 V. | 1 |  | 21 % |  |
| **Průmyslový vysavač** | Průmyslový vysavač k připojení k podtlakovému stolu umožňující suché i mokré odsávání. Nádoba vysavače musí mít kapacitu 30 litrů, lamelové filtry z materiálu PET fleece. Vysavač musí být vybaven systémem poloautomatického čištění filtru. | 1 |  | 21 % |  |
| **Multifunkční lis pro knihařskou práci** | Polohovací přesný lis vybavený kónickými rovnými čelistmi, kónickými čelistmi pro vyvazování knižních hřbetů, stavitelnou zarážkou a hoblíkem pro ořezávání knižních bloků na kovové pojízdné konstrukci vybavené zajistitelnými koly. Lisovací čelisti musí být široké 125 mm s vůlí 430 mm nebo 500 mm, lisovací plocha 500 mm. Lisovací zařízení lze naklonit o 90 ° a usnadňuje tak zpracování hřbetu knihy. Příslušenství pro speciální aplikace: Kónické čelisti zvyšují tlak na oblast přehybu, francouzské vazby a objemy s dřevěnými kryty lze přesně přitlačit. Další čelisti pro vázání jsou užitečné pro knihy se zvýšenými pražci. Hloubkový doraz usnadňuje proces lepení. Ořezávací fréza s válečkovými noži je vedena lisovacími čelistmi a umožňuje ořezávání bloků knih. Základní skříňka s policí poskytuje úložný prostor pro nářadí a materiál. Materiál skříňky dřevotříska s povrchovou laminací odolnou proti otěru v dekoru JAVOR. | 1 |  | 21 % |  |
| **Součet** | |  |  | **21 %** |  |
| **část 3: Nábytek pro restaurátorskou dílnu včetně atypického** | | | | | |
| **Předmět** | **Popis zadání (dodávky)** | **MJ** | **Cena bez DPH/Kč** | **DPH** | **Cena s DPH/Kč** |
| **Kovová výkresová skříň A0 (5 zásuvek) s kovovým podstavcem** | Skříň o rozměrech 1005 x 1335 x 435 mm určená pro ukládání velkoplošného materiálu s centrálním cylindrickým zámkem. Zásuvky s kuličkovými plno-výsuvy, vpředu přidržovač a plastové štítky pro jmenovky, vzadu krycí lišta proti rolování papíru, blokace zásuvek proti vysunutí dvou či více najednou. Vnitřní prostor dělitelný vnitřními dělicími příčkami až do formátu A4. Nosnost jedné zásuvky až 40 kg. Podstavec tvořen obdélníkovou podstavou s nohami o maximální výšce 120 mm, vnější rozměry podstavce lícují s rozměry skříně. Svařeno z ocelových profilů (minimálně 30 x 30 mm). Barva skříně RAL 1013 + 30% RAL 5021 (čela zásuvek) a podstavce RAL 1013. | 2 |  | 21 % |  |
| **Krycí deska na výkresovou skříň A0** | Krycí deska o rozměru 1333 x 1006 mm. Materiál dřevotříska 25 mm s laminací odolnou proti otěru, opatřeno lištou z masivu. Dekor lamina JAVOR a materiál lišty JAVOR MASIV. | 1 |  | 21 % |  |
| **Kovová výkresová skříň A1 (10 zásuvek)** | Skříň určená pro ukládání velkoplošného papírového materiálu s centrálním cylindrickým zámkem. Zásuvky vybaveny kuličkovými plno-výsuvy, mají vpředu přidržovač a vzadu krycí lištu proti rolování výkresů. Zásuvky mají na přední straně plastové štítky pro jmenovky a vnitřní prostor je možné rozdělit dělicími příčkami až na formát A4. Nosnost zásuvky 40 kg, blokace zásuvek proti vysunutí dvou či více najednou. Rozměry 748 x 986 x 782 (h x š x v). Barva skříně RAL 1013 + 30% RAL 5021 (čela zásuvek). | 1 |  | 21 % |  |
| **Krycí deska na výkresovou skříň A1** | Krycí deska o rozměru 986 x 748 mm. Materiál dřevotříska 25 mm s laminací odolnou proti otěru opatřeno lištou z masivu. Dekor lamina JAVOR a materiál lišty JAVOR MASIV. | 1 |  | 21 % |  |
| **Polyuretanová dílenská židle** | Dílenská celodenní pracovní židle s vysokým zdvihem, plastovou bází a kluzáky. Výškově stavitelná s asynchronním mechanismem – nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku. Vybavena nastavitelným kovovým kruhem, sloužícím jako podpěra pro nohy. | 4 |  | 21 % |  |
| **Chladnička** | Chladnička pro uložení konzervačních přípravků. Energetická třída A+, minimální spotřeba a hlučnost (max. 45 dB), celkový užitný objem 65-70 litrů, s nízkoteplotním prostorem (objem minimálně 4 litry). 2 police, přihrádky ve dveřích. Možnost změny směru otevírání dvířek. Maximální rozměry 450 x 650 x 530 mm. | 1 |  | 21 % |  |
| **Atypický pracovní stůl** | Atypický pracovní stůl. Deska stolu o rozměrech 1600 x 800 mm (včetně lišty) z dřevotřísky 25 mm s povrchovou laminací odolnou proti otěru. Hrana desky opatřena lakovanou lištou z masivu obdélníkového profilu 15 x 25 mm. Výška stolu k horní ploše desky 750 mm. Kovová konstrukce nohou z profilů čtvercového průřezu o straně 40 mm. Kovový zpevňující rám pod deskou stolu. Barva kovové konstrukce RAL 1013, dekor lamina JAVOR a materiál lišty JAVOR MASIV. | 1 |  | 21 % |  |
| **Atypický výškově stavitelný pracovní stůl** | Atypický výškově stavitelný stůl s deskou o rozměrech 1800 x 800 mm, výška stolu k horní hraně desky stavitelná pomocí kovových podnoží v rozmezí 750 mm – 1100 mm. Kovová konstrukce nohou z profilů čtvercového průřezu o straně 40 mm. Kovový zpevňující rám pod deskou stolu. Deska stolu zhotovena z dřevotřísky 25 mm s povrchovou laminací odolnou proti otěru. Hrana desky opatřena lakovanou lištou z masivu 15 x 25 mm. Barva kovové konstrukce a nohou RAL 1013, dekor lamina RAL 9010 (PERLOVÝ POVRCH) a materiál lišty JAVOR MASIV. | 3 |  | 21 % |  |
| **Zásuvková skříňka k atypickému stolu (5 zásuvek)** | Zásuvková skříňka k atypickému stolu o rozměrech 750 x 800 x 600 mm. Materiál dřevotříska 19 mm (vrchní deska materiál dřevotříska 25 mm) v kombinaci s povrchovou laminací odolnou proti otěru. Opatřeno ABS hranami v barvě dekoru, hrana vrchní desky opatřena lištou z masivu obdélníkového průřezu 15 x 25 mm. 5 zásuvek na kolečkových výsuvech s čely a úchyty. Dekor lamina JAVOR a materiál lišty JAVOR MASIV. | 1 |  | 21 % |  |
| **Zásuvková skříňka pro ukládání konzervátorského materiálu (5 zásuvek)** | Zásuvková skříňka k ukládání materiálu o rozměrech 750 x 700 x 600 mm. Materiál dřevotříska 19 mm v (vrchní deska materiál dřevotříska 25 mm) v kombinaci s povrchovou laminací odolnou proti otěru. Opatřeno ABS hranami v barvě dekoru, hrana vrchní desky opatřena lištou z masivu obdélníkového průřezu 15 x 25 mm. 5 zásuvek na kolečkových výsuvech s čely a úchyty. Dekor lamina JAVOR a materiál lišty JAVOR MASIV. | 1 |  | 21 % |  |
| **Atypická skříňka na lisovací desky, pojízdná, pod 100 kg lis** | Pojízdná atypická skříňka o rozměrech 600 x 700 x 900 mm, se svislými kójemi, sloužící jako podstavec pod 100 kg knihařský lis a k ukládání lisovacích desek. Materiál dřevotříska 19 mm s povrchovou laminací odolnou proti otěru s ABS hranami v barvě dekoru, vrchní deska dřevotříska 25 mm s povrchovou laminací odolnou proti otěru, s lištou z masivu 15 x 25 mm. Funkční pojezdová kolečka s platformou pro zajištění pojezdu i při vysokém zatížení (nosnost jednoho kolečka 200 kg). Vnitřní uspořádání: tři svislé, stejně široké kóje, z nichž krajní dvě jsou ve výšce 430 mm předěleny příčkou, prostřední je průběžná v celé výšce. Kovová výztuha pro zajištění nosnosti. Dekor lamina JAVOR, materiál lišty JAVOR MASIV a barva konstrukce RAL 1013. | 1 |  | 21 % |  |
| **Atypická závěsná skříňka otevřená** | Atypická skříňka na materiál a publikace k zavěšení na zeď, o rozměrech 1150 x 400 x 330 mm. Materiál dřevotříska 19 mm v kombinaci s povrchovou laminací odolnou proti otěru a ABS hranami v barvě dekoru. Jedna pevná svislá dělící příčka uprostřed. Dekor lamina JAVOR. | 2 |  | 21 % |  |
| **Atypická závěsná skříňka s dvířky** | Atypická skříňka na materiál a publikace k zavěšení na zeď, o rozměrech 1150 x 400 x 330 mm. Materiál dřevotříska 19 mm v kombinaci s povrchovou laminací odolnou proti otěru a ABS hranami v barvě dekoru. Jedna vodorovná stavitelná police, dvoukřídlá dvířka s úchyty. Dekor lamina JAVOR. | 2 |  | 21 % |  |
| **Atypický výškově stavitelný stůl s výklopnou deskou** | Atypický výškově stavitelný stůl s deskou o rozměrech 2700 x 800 mm, výška stolu k horní hraně desky stavitelná pomocí kovových podnoží v rozmezí 750 mm – 1100 mm. Kovová konstrukce nohou a zpevňujícího rámu pod deskou stolu z profilů čtvercového průřezu o straně 40 mm. Stůl zhotoven z dřevotřísky 25 mm s povrchovou laminací odolnou proti otěru. Hrana desky opatřena lakovanou lištou z masivu obdélníkového profilu 15 x 25 mm. Výklopná deska o rozměrech 2700 x 600 mm ze stejného materiálu jako deska stolu, opatřena výklopnými nohami stavitelnými ve stejném rozmezí jako nohy stolu. Barva kovové konstrukce a nohou RAL 1013, dekor lamina RAL 9010 (PERLOVÝ POVRCH) a materiál lišty JAVOR MASIV. | 1 |  | 21 % |  |
| **Kovový pojízdný kontejner** | Plechový svařovaný kontejner s pěti různě velikými zásuvkami. Rozměry 780 x 500 x 700 mm. Kontejner je vybaven dvěma pevnými a dvěma otočnými kolečky o průměru 80 mm s brzdou. Horní plocha kontejneru je pokryta gumou pro odložení nástrojů. Je vybaven cylindrickým zámkem se dvěma klíči a systémem blokací zásuvek, při vysunutí jedné jsou všechny ostatní blokované. Nosnost korpusu 300 kg, nosnost zásuvky 80 kg. Barva konstrukce RAL 1013, barva čel zásuvek RAL 5021. | 8 |  | 21 % |  |
| **Atypický sklopný sušák se zásuvkami** | Kovový svařovaný sušák se zásuvkami (skříní na výkresy) pro uložení formátu B1 a třiceti sklopnými poli o rozměrech 700 x 1000 mm se silonovým výpletem 50 x 50 mm. Vybaven čtyřmi kolečky s možností zajištění předních dvou. Pod sušákem 10 ks zásuvek ve formátu s pojezdy na kratší straně, výška zásuvky 67 mm. Celkový výška zásuvek 750 mm. Celková výška sušáku 1550 mm. Jednotlivé sušící pole jsou opatřena distanční podložkou pro vymezení výšky mezi jednotlivými poli při zavření. Barva sušáku a nosné konstrukce zásuvek RAL 1013, barva čel zásuvek 30% RAL 5021. | 1 |  | 21 % |  |
| **Atypický stojan na lepenky** | Kovový svařovaný stojan o základně 500 x 1000 mm a výšce 1000 mm. Složen z trojúhelníkových rámů, které svou nejkratší stranou dosedají na základnu sušáku. Na svislé straně jsou jednotlivé rámy spojené pevně dohromady v pravidelných odstupech tak, že vznikne 12 polí. Nejdelší strana sušáku zůstává volně otevřená pro zakládání velkoformátového materiálu. Vybaveno čtyřmi pojezdovými kolečky, z nichž dvě se dají zajistit. Barva RAL 1013. | 1 |  | 21 % |  |
| **Atypická rohová lichoběžníková úložná skříň** | Skříň s policemi z dřevotřísky 19 mm s povrchovou laminací odolnou proti otěru a ABS hranami v barvě dekoru, o základně nepravidelného pětiúhelníku. Základna o rozměrech 1150 x 1095 x 390 x 1670 x 1070 mm. Skříň o celkové výšce 2000 mm. Jedna část skříně vybavena osmi stavitelnými policemi o rozměrech 1150 x 1070 mm, druhá část osmi pevnými policemi půdorysu nepravidelného čtyřúhelníku o rozměrech 1095 x 390 x 520 mm. Dekor lamina JAVOR. | 1 |  | 21 % |  |
| **Atypická výklopná deska – podložka ke zdi pro fotografické pozadí** | Atypická výklopná deska o rozměrech 1300 x 800 mm, dřevotříska 19 mm v kombinaci s povrchovou laminací odolnou proti otěru, deska je opatřena ABS hranami v barvě dekoru. Na spodní straně opatřena výklopnými kloubovými spojkami tvaru „L“ a přídavnými složitelnými nohami. Deska uchycena u jedné z delších stran ke zdi pohyblivým pantem v délce desky, deska i zeď opatřeny záchytným mechanismem. Barva kovových nohou RAL 9016 a dekor lamina RAL 9010 (PERLOVÝ POVRCH). | 1 |  | 21 % |  |
| **Atypický odkládací stůl** | Atypický odkládací stůl o rozměrech 1950 x 500 mm, pevné kovové nohy, výška stolu 750 mm. Materiál dřevotříska 25 mm v kombinaci s povrchovou laminací odolnou proti otěru. Hrana desky opatřena lištou z masivu obdélníkového profilu 15 x 25 mm. Zpevňující kovový rám pod deskou. Výřez 1300 x 50 mm nad topením s hliníkovým zákrytem. Barva kovové konstrukce a nohou RAL 1013, dekor lamina JAVOR a materiál lišty JAVOR MASIV. | 1 |  | 21 % |  |
| **Atypická skříňka na materiál s dvířky, pojízdná, pod 100 kg lis** | Atypická pojízdná skříňka o rozměrech 1000 x 800 x 900 mm s jednokřídlými dvířky, sloužící jako podstavec pod knihařský lis (hmotnost cca 100 kg). Materiál dřevotříska 19 mm s povrchovou laminací odolnou proti otěru, s ABS hranami v barvě dekoru. Vrchní deska dřevotříska 25 mm s povrchovou laminací odolnou proti otěru s lištou z masivu 15 x 25 mm. Uvnitř 4 výsuvné police na kolečkových plno-výsuvech. Kovová výztuha pro zajištění dostatečné nosnosti. Skříňka opatřena pojezdovými kolečky s platformou pro zajištění pojezdu i při vysokém zatížení. Nosnost jednoho kolečka 200 kg. Barva kovové konstrukce RAL 1013, dekor lamina JAVOR a materiál lišty JAVOR MASIV. | 1 |  | 21 % |  |
| **Atypická úložná pojízdná skříňka** | Atypická úložná skříňka o rozměrech 1400 x 700 x 800 mm pro ukládání konzervátorského materiálu. Dřevotříska 25 mm v kombinaci s povrchovou laminací odolnou proti otěru, opatřeno ABS hranami v barvě dekoru. Vrchní deska dřevotříska 25 mm s povrchovou laminací odolnou proti otěru s lištou z masivu 15 x 25 mm. Opatřeno pojezdovými kolečky s platformou pro zajištění pojezdu i při vysokém zatížení. Uvnitř tři police po celé délce skříňky, spodní dvě uprostřed podloženy stojkou. Zpředu dvoukřídlá dvířka s úchyty. Dekor lamina JAVOR a materiál lišty JAVOR MASIV. | 1 |  | 21 % |  |
| **Atypická závěsná skříňka otevřená** | Atypická skříňka na materiál a publikace k zavěšení na zeď, o rozměrech 1200 x 500 x 300 mm.  Materiál dřevotříska 19 mm v kombinaci s povrchovou laminací odolnou proti otěru s ABS hranami v barvě dekoru. 1 stavitelná police, skříňka bez dvířek. Dekor lamina JAVOR. | 1 |  | 21 % |  |
| **Součet** | |  |  | **21 %** |  |